ACIS Calibration Report - January 15, 1999 233

Flight Event^† Fraction of Events per Event Grade Device Grades Quad A Quad B Quad C Quad D Mean (%) S0 0 0.195 0.230 0.307 0.263 0.249 1 0.000 0.000 0.000 0.006 0.001 2 0.141 0.075 0.080 0.140 0.109 3 0.060 0.027 0.043 0.053 0.045 4 0.054 0.016 0.068 0.047 0.046 5 0.124 0.166 0.141 0.169 0.150 6 0.135 0.107 0.123 0.105 0.118 7 99.291 99.379 99.239 99.218 99.282 157 99.416 99.545 99.380 99.393 99.434 B255 93.414 90.934 90.052 94.130 92.133 S2 0 0.393 0.298 0.338 0.354 0.346 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 0.179 0.158 0.143 0.156 0.159 3 0.089 0.084 0.065 0.049 0.072 4 0.066 0.056 0.068 0.052 0.061 5 0.241 0.152 0.182 0.192 0.192 6 0.241 0.155 0.169 0.182 0.187 7 98.790 99.096 99.034 99.015 98.984 157 99.031 99.248 99.216 99.207 99.176 B255 90.966 88.295 88.005 90.258 89.381 S4 0 0.345 0.323 0.411 0.393 0.368 1 0.000 0.000 0.007 0.008 0.004 2 0.161 0.232 0.166 0.283 0.210 3 0.112 0.074 0.151 0.039 0.094 4 0.032 0.066 0.094 0.063 0.064 5 0.209 0.182 0.216 0.157 0.191 6 0.145 0.190 0.144 0.283 0.190 7 98.996 98.933 98.810 98.774 98.878 157 99.205 99.115 99.034 98.939 99.073 B255 92.890 89.010 85.648 89.456 89.251 S5 0 0.222 0.356 0.233 0.415 0.307 1 0.000 0.000 0.000 0.009 0.002 2 0.189 0.144 0.141 0.189 0.166 3 0.072 0.045 0.064 0.028 0.052 4 0.026 0.083 0.064 0.113 0.072 5 0.157 0.235 0.162 0.283 0.209 6 0.091 0.144 0.141 0.217 0.148 7 99.243 98.991 99.196 98.745 99.044 157 99.400 99.227 99.358 99.038 99.255 B255 92.820 88.693 87.609 92.604 90.432 † All event grades except B255 are ASCA grades. Here B255 stands for ACIS bit grade code 255 (i.e., all pixels above threshold).

Table 4.73: Fraction of Background Events per Event Grade Measured at XRCF in the Passband 0.1–10 keV for Detectors S0, S2, S4, and S5